|  |
| --- |
| Leonberg, 14. May 2024 |
| Hermetic, modular and certified: the new GEZE MCRdrive sliding door system |

| **IMAGE** | **CAPTION** | **SOURCE** |
| --- | --- | --- |
| Ein Bild, das Im Haus, Wand, Inneneinrichtung, Aluminium enthält.  Automatisch generierte Beschreibung | **GEZE MCRdrive**  With the GEZE MCRdrive, GEZE presents a new modular sliding door system. | GEZE GmbH |
|  | **Hermetic airtightness requirements**  The GEZE MCRdrive has been specially designed for use in buildings with hermetic airtightness requirements. | GEZE GmbH |
| Ein Bild, das Design enthält.  Automatisch generierte Beschreibung | **Sound-insulating effect**  The system fulfills airtightness requirements for interior doors in accordance with DIN EN 12207 for interior doors and has a sound-insulating effect in accordance with legal standards. | GEZE GmbH |
|  | **Drive unit & leaf system**  The new GEZE MCRdrive consists of the GEZE MCRdrive drive unit and the GEZE MCRdrive leaf system. | GEZE GmbH |